eax
ebp
ebx
ecx
edi
edx
esi
esp
AAA
AAD
AAM
AAS
ADC
ADD
AND
ARPL
BOUND
BSF
BSR
BSWAP
BT
BTC
BTR
BTS
CALL
CBW
CDQ
CLC
CLD
CLI
CLTS
CMC
CMOVA
CMOVAE
CMOVB
CMOVC
CMOVE
CMOVG
CMOVGE
CMOVL
CMOVLE
CMOVNA
CMOVNAE
CMOVNB
CMOVNBE
CMOVNC
CMOVNE
CMOVNG
CMOVNGE
CMOVNL
CMOVNLE
CMOVNO
CMOVNP
CMOVNS
CMOVNZ
CMOVO
CMOVP
CMOVPE
CMOVPO
CMOVS
CMOVZ
CMP
CMPS
CMPSB
CMPSD
CMPSW
CMPXCHG
CMPXCHG8B
COMVBE
CPUID
CWD
CWDE
DAA
DAS
DEC
DIV
ENTER
HLT
IDIV
IMUL
IN
INC
INS
INT
INTO
INVD
INVLPG
IRET
IRETD
JA
JAE
JB
JBE
JC
JCXZ
JE
JECXZ
JG
JGE
JL
JLE
JMP
JNA
JNAE
JNB
JNBE
JNC
JNE
JNG
JNGE
JNL
JNLE
JNO
JNP
JNS
JNZ
JO
JP
JPE
JPO
JS
JZ
LAHF
LAR
LDS
LEA
LEAVE
LES
LFS
LGDT
LGS
LIDT
LLDT
LMSW
LOCK
LODS
LODSB
LODSD
LODSW
LOOP
LOOPE
LOOPNE
LOOPNZ
LOOPZ
LSL
LSS
LTR
MOV
MOVS
MOVSB
MOVSD
MOVSW
MOVSX
MOVZX
MUL
NEG
NOP
NOT
OR
OUT
OUTS
POP
POPA
POPAD
POPF
POPFD
PUSH
PUSHA
PUSHAD
PUSHF
PUSHFD
RCL
RCR
RDMSR
RDPMC
RDTSC
REP
REPE
REPNE
RET
ROL
ROR
RSM
SAHF
SAL
SAR
SBB
SCAS
SCASB
SCASD
SCASW
SETA
SETAE
SETB
SETBE
SETC
SETE
SETG
SETGE
SETL
SETLE
SETNA
SETNAE
SETNB
SETNBE
SETNC
SETNE
SETNG
SETNGE
SETNL
SETNLE
SETNO
SETNP
SETNS
SETNZ
SETO
SETP
SETPE
SETPO
SETS
SETZ
SGDT
SHL
SHLD
SHR
SHRD
SIDT
SLDT
SMSW
STC
STD
STI
STOS
STOSB
STOSD
STOSW
STR
SUB
TEST
UD2
VERR
VERW
WAIT
WBINVD
WRMSR
XADD
XCHG
XLAT
XLATB
XOR
EMMS
MOVD
MOVQ
PACKSSDW
PACKSSWB
PACKUSWB
PADD
PADDS
PADDUS
PAND
PANDN
PCMPEQ
PCMPGT
PMADD
PMULH
PMULL
POR
PSLL
PSRA
PSRL
PSUB
PSUBS
PSUBUS
PUNPCKH
PUNPCKL
PXOR
F2XM1
FABS
FADD
FADDP
FBLD
FBSTP
FCHS
FCLEX
FCMOVB
FCMOVBE
FCMOVE
FCMOVNB
FCMOVNBE
FCMOVNE
FCMOVU
FCOM
FCOMI
FCOMIP
FCOMP
FCOMPP
FCOS
FDECSTP
FDIV
FDIVP
FDIVR
FDIVRP
FFREE
FIADD
FICOM
FICOMP
FIDIV
FIDIVR
FILD
FIMUL
FINCSTP
FINIT
FIST
FISTP
FISUB
FISUBR
FLD
FLD1
FLDCW
FLDENV
FLDL2E
FLDL2T
FLDLG2
FLDLN2
FLDPI
FLDZ
FMUL
FMULP
FNOP
FPATAN
FPREM
FPREM1
FPTAN
FRNDINT
FRSTOR
FSAVE
FSCALE
FSIN
FSINCOS
FSQRT
FST
FSTCW
FSTENV
FSTP
FSTSW
FSUB
FSUBP
FSUBR
FSUBRP
FTST
FUCOM
FUCOMI
FUCOMIP
FUCOMP
FUCOMPP
FWAIT
FXAM
FXCH
FXTRACT
FYL2X
FYL2XP1
